c-base Open Moon Introduction

Je einfacher eine Konstruktion ist, desto genialer
ist sie. Kompliziert bauen kann jeder.
The more simple a construction, the more brilliant
it is. Everyone can build in a complicated way.
Sergei P. Koroljow,
Der sowjetische Raketenkonstrukteur
Mastermind of the Soviet space program

Die Herausforderung:
Freie Raumfahrt
Das c-base Open Moon Projekt nimmt am Google Lunar X Prize teil – einem Wettlauf zum Mond. Aufgabe ist
es, eine unbemannte Rakete zum Mond zu schicken, sicher zu landen, mit einem Fahrzeug 500 m zurückzulegen
und Daten zur Erde zu senden. Insgesamt ist der Google Lunar X Prize mit 30 Millionen Dollar dotiert.
40 Jahre lang gehörte der Weltraum wenigen Staaten und Raumfahrtagenturen. Jetzt ist das Zeitalter der privaten
Raumfahrt angebrochen. Wir werden beweisen, dass die Community in der Lage ist, eigene Flüge ins All
und zum Mond zu realisieren. Anders als die meisten der 21 teilnehmenden Teams, größtenteils finanzstarke
US-Technologiefirmen, setzen wir auf die Fähigkeiten der Community – derselben Community, die Technologien
wie freie Software, Betriebssysteme oder die Wikipedia hervorgebracht hat.
Open Moon stellt die Plattform zur Verfügung, um sich den großen technologischen Herausforderungen gemeinsam
zu stellen. Die Open Moon Lösung wird eine einfache, pragmatische Lösung sein. Es geht nicht darum,
Hochtechnologie zu entwickeln, sondern zu beweisen, dass mit einfachen Mitteln eine Landung auf dem Mond
zu bewerkstelligen ist.
Die Vorbereitungen zum Gewinn des Preises wird zwei Jahre beanspruchen. Wir wollen in dieser Zeit die
Begeisterung für die freie Raumfahrt entfachen. Nach dem Muster der freien Software sollen diesmal nicht nur
Bits und Bytes sondern auch Triebwerke und Landesysteme entstehen. Dies stellt eine neue Qualität in der
Zusammenarbeit der weltweiten Gemeinschaft dar.
The Challenge:
Free Space Travel
c-base Open Moon Project will participate in the Google Lunar X Prize – a race to the moon. The task:
to send an unmanned rocket to the moon, land safely, cover 500 m with a vehicle, and send data back
to earth. Overall, the Google Lunar X Prize will award $30 million.
For 40 years, space belonged to a few states and space agencies. Now the age of private space flight
has come. We will prove that the community is able to realise own flights into space and to the moon.
Unlike most of the 21 participating teams, largely well-funded U.S. technology firms, we use the abilities
of the community – the same community that has created technologies such as free software, operating
systems or Wikipedia.
Open Moon provides the platform to confront the big technological challenges together. The Open
Moon solution will be a simple, pragmatic solution. It‘s not our goal to develop cutting-edge technologies,
but to prove that a moon landing can be achieved by simple means.
The preparations for winning the prize will take two years. During this period, we want to create
enthusiasm for free space travel. With a model similar to free software, this time there will not only be
bits and bytes, but also propulsion jets and landing systems. This is a new level of cooperation within
the global community.
Community into Space.
c-base Open Moon Introduction
#3 2010 S01
363.300 km
405.500 km
Mond-Orbit
c-base Open Moon Introduction
#3 2010 S02 Google Lunar X Prize
Private Raumfahrt &
Google Lunar X Prize
Der Beginn der privaten Raumfahrt liegt in Berlin. Der in den 1920er Jahren rein privat gegründete Verein für
Raumschiffahrt um den Raketenpionier Hermann Oberth nahm in Berlin Tegel den ersten Raketenflugplatz der
Welt in Betrieb. Hier stieß auch Wernher von Braun zu dieser Gruppe, später berühmt als der Vater der Saturn V
– der Trägerrakete der Apollo-Mission, die 1969 die ersten Amerikaner zum Mond brachte. Inzwischen wird der
erste Weltraumbahnhof in der Mojave-Wüste in Kalifornien errichtet. Tickets für Weltraumtouristen sind trotz
enormer Preise bereits ausgebucht. Die Entwicklung wird auch hier rasant voranschreiten, denn das Zeitalter
der privaten Raumfahrt ist längst angebrochen.
Ein großer Initiator dabei ist die X Prize Foundation, die immer wieder hohe Beträge ausschreibt, um die
Entwicklung und Lösung großer technologischer Herausforderungen voranzutreiben. In diesem Sinne wurde
auch der Google Lunar X Prize im Jahr 2007 gestartet.
Die erste nicht staatliche Organisation, die bis zum 31.12.2012 auf dem Mond landet, eine Strecke von 500m
zurücklegt und die erste E-Mail vom Mond zur Erde sendet, erhält einen Scheck über 20 Millionen Dollar ausgehändigt.
Dies ist nicht die erste Ausschüttung einer Börse für einen erfolgreichen privaten Flug in den Weltraum. Am
4. Oktober 2004 ging die Nachricht um die Welt, dass die magische Grenze von 100 km Flughöhe durchbrochen
wurde. Das vom britischen Multimilliardär Sir Richard Branson finanzierte Team Scaled Composites und ihr
SpaceShipOne gewann den von der X Prize Foundation ausgelobten Preis und ging damit in die Geschichte der
privaten Raumfahrt ein.
Private Space Travel &
Google Lunar X Prize
Private space travel began in Berlin. The Verein für Raumschiffahrt (association of space flight)
centered around rocket pioneer Hermann Oberth operated the world’s first rocket airport in Berlin Tegel.
Here, Wernher von Braun also met with this group. Later, he became famous as the father of the Saturn V
– the carrier rocket that was used in the Apollo mission in 1969 to bring the first Americans to the moon.
Meanwhile, the first space station spaceport is being built in the Mojave desert in California. Despite
enormous prices, tickets for space tourists have already sold out. Here as well, development will be
swift, since the age of private space travel has been here for a while.
The X Prize Foundation is an important initiator with repeated top-prize competitions to drive the
development and solving of big technological challenges. This is also why the Google Lunar X Prize was
started in 2007.
The first non-government organisation to land on the moon by December 31st, 2012, cover a range of
500m and send the first e-mail from the moon to the earth, will receive a check for $20 million.
This is not the first tender for a successful private flight into space. On October 4th, 2004 the world
learned that the threshold of 100 km flight altitude had been crossed. The Scaled Composites team and
their SpaceShipOne, funded by British billionaire Richard Branson, won the X Prize Foundation prize and
made history in the field of private space travel.
c-base Open Moon Introduction
#3 2010 S03
#3 2010 S04 Technical Requirements
Technische
Anforderungen
Stufe 1 Raketenstart
Wir verwenden ein kommerzielles Trägersystem um
unser Mondraumschiff in eine niedrige Erdumlaufbahn zu
katapultieren.
Stufe 2 Transfer zum Mond
Nach Trennung von der Trägerrakete und exakter Ausrichtung
zündet das Raumschiff sein Haupttriebwerk und
verlässt den Erdorbit, um auf eine elliptische Flugbahn
zum Mond einzuschwenken. Der Flug selber erfolgt dann
antriebslos.
Stufe 3 Landung auf dem Mond
Am Mond angekommen bremst das Raumschiff ab
und wird auf einer Mondumlaufbahn geparkt. Die Landeeinheit
trennt sich vom Raumschiff und nimmt Kurs auf
die Mondoberfläche. Kurz vor dem Aufprall entfalten sich
großvolumige, gasgefüllte Landepuffer (,,Airbags‘‘), um
eine sanfte Landung sicherzustellen. Eine Reduktion der
Geschwindigkeit kann auch durch das Feuern von Bremsdüsen
erreicht werden.
Stufe 4 Der Rover
Auf der Mondoberfläche wird der Mondrover freigesetzt,
der die Wettbewerbsaufgaben abarbeitet. Er muss
mindestens 500 m fahren und dabei den Mooncast aufnehmen:
Hochauflösende Bilder und ein Video der Fahrt in
HD-Qualität. Dabei gilt es enormen mechanischen Belastungen
zu widerstehen, wie z. B. den Erschütterungen
durch die Landung oder dem in die Mechanik eindringenden
Mondstaub. Die Steuerung des Rovers erfolgt
autark.
c-rove führt eine High Definition CCD Kamera und einen
Transmitter für das Zurücksenden der Daten mit sich. Die
Landeeinheit kann dabei als Relay-Station für die Datenübermittlung
zur Erde dienen. Um den Mooncast auf die
Erde zu schicken, benötigt die Sendeeinheit eine Kapazität
von mindestens 10 GB. Für den Empfang der Daten hat
sich unter anderem das Projekt SETI@home bereit erklärt.
Technical
Requirements
Stage 1 Rocket Launch
First of all we need to reach a low Earth orbit (LEO).
For this purpose we will use a commercial launch
vehicle.
Stage 2 Transfer to the Moon
The next step will be the transfer to the Moon. For
this purpose we need a spaceship that is capable to
carry a Moon lander and to perform the acceleration
maneuver in Earth orbit and the deceleration maneuver
for moon orbit injection. This spaceship cannot be
bought as is, instead we intend to modify a standard
satellite bus (as is produced by several space companies)
for our needs.
Stage 3 Descent to the Moon Surface
Orbiting the moon we need to descent to its
surface. This is done by the Moon Lander. There are
two alternative approaches: 1. Reduce velocity and
altitude down to an acceptable extent and then deflate
an airbag-like device to cushion the hard landing (the
Lunar approach). 2. Use thrusters all the time to perform
a soft landing (this is the more demanding Apollo
approach).
Stage 4 The Rover
Landed on the Moon we will release our Moon
rover, where it has to rove a distance of at least 500
m. All hardware has to ride out the harsh conditions of
moon flight: Impact percussions while landing and the
smooth penetrating moon dust. After deployment the
rover will navigate autarkic on an unknown surface.
c-rove carries two main payloads: a high definition
CCD camera and a transmitter for the Earth downlink.
Depending on the scenario chosen for Stage 4 the
Moon Lander could be used as a relay station. To get
back all data the transmitting unit has to carry out a
capacity of at least 10 GB. Prolect SETI@home has offered
their facilities to catch up the Mooncast.
c-base Open Moon Introduction
c-base Open Moon Introduction
#3 2010 S05
9 km/s Ellipse
10 km/s Ellipse
7.9 km/s
E r d e
11.2 km/s Parabel
>11.2 km/s Hyperbel
Mondgravisphäre
Mondbahn vom Start bis zur Landung
Mondoberfläche 500m
Mooncast
c-base Open Moon Commoonity
#3 2010 S06 c-rove
Commoonities
Um den Google Lunar X Prize zu gewinnen, werden wir auf existierende Technologien zugreifen. Wo es nötig
ist, entwickeln wir eigene Technik und Hardware, wie z.B. für den Mondrover. Wir haben uns in einzelnen Teams
zusammengeschlossen, die als Commoonity die Herausforderungen des Wettbewerbs in Angriff nimmt.
To achieve our goal to win the Google Lunar X-Prize we indent to make use of existing technologies.
Where it is necessary, we will develop our own technologies and hardware, like the rover. Therefore we
subdivided into several Teams, building the Commoonity which focuses on the different competition´s
challenges.
c-rove
Der Mondrover von Open Moon bewegt sich auf
zwei verformbaren Rädern, die es ihm ermöglichen
auf der Oberfläche zu rollen, springen und zu
klettern. Im Wesentlichen besteht der c-rove aus
sechs Baugruppen: Achse, zylinderförmiger Body,
Teleskoparm, Solarpanel, Sensoren, Räder. Ein 1:1
Modell der c-rove Räder existiert bereits sowie ein
1:3 Modell des Rovers mit Mondlandschaft. Baut
mit uns den c-rove Prototypen!
The lunar rover called c-rove has two formable wheels to allow rove, jump and climb on the lunar
surface. The c-rove consist of six parts: Axis, cylindrical body, telescopic arm, solar panel and just two
wheels. Share your constructions skills with us. A 1:1 scale model and a 1:3 scale model inclusive lunar
surface exists yet.
Christian Bennat
born 1968 in Berlin / Germany
Media Designer & Creative Director
Marten Suhr
born 1970 in Berlin / Germany
Urbitect & 3D-Designer
Till Mainz
born 1975
Goldsmith, Media & Product Designer,
Dozent a.D., Devotee of slow design
and rapid prototyping
Andre Witting
born 1974 in Oldenburg / Germany
Graduate Designer, Artistic Assistant at School of
Arts Berlin-Weißensee, freelance Designer and
Modeller Maker

#3 2010 S08 c-rove
GEWICHT WEIGHT
Cern Core ~2,0 kg
Akkumulator Accumulator ~3,0 kg
Teleskoparm Telescopic arm ~1,0 kg
Solarpanel Solar panel ~0,5 kg
Sensoren Sensors ~0,5 kg
Räder Wheels (per 1,5) ~3,0 kg
FUNKTECHNIK RADIO TECHNOLOGY
Die Daten müssen von der Erde aus Empfangen
werden können (50-400 Mhz).
It must be possible to receive the data
on earth (50-400 MHz).
ABMESSUNGEN DIMENSIONS
Cern Core r 20 cm
Räder Wheels r 33 cm
Nabe Hub r 05 cm
Radstand Wheel base 60 cm
Teleskoparm Telescopic arm 85 cm
Solarpanel Solar panel 200 cm
The central CORE contains control systems, sensors and the energy supply.
The ACCUMULAT OR with its weight forms an imbalance by design.
The TELESCOPIC ARM is retracted during driving. It will be extended if a third
support is needed for coping with the terrain, as well as to spread the solar
panel.
The SOLAR PANEL sits at the end of the telescopic arm and moves concurrently.
SENSORS are: camera, antennae, IR ultra sound devices, which can be extended
and retracted separately.
The two WHEELS can be controlled separately. They can be shaped using eight
length-adjustable spokes, in order to select different movement modes.

In der Zentraleinheit CERN sind Steuerungssysteme,
Sensoren und die Energieversorgung untergebracht.
Der AKKUMULAT OR mit seinem Gewicht bildet eine
beabsichtigte Unwucht.
Der TELESKOPARM ist bei der Fahrt eingefahren. Er
wird ausgefahren wenn ein drittes Standbein bei
der Bewältigung des Geländes benötigt wird bzw.
um das Solarpanel aufzuspannen.
Das SOLARPANEL sitzt auf dem Teleskoparm auf und bewegt sich mit ihm.
SENSOREN sind Camera, Antennen, IR- Ultraschalleinrichtungen und können
separat ein- und ausgefahren werden.
Die zwei RÄDER sind einzeln ansteuerbar. Durch je acht verstellbare Speichen
lassen sie sich verformen um verschiedene Fortbewegungsmodi zu wählen.

5
c-base Open Moon Commoonity
#3 2010 S09 GLXP Communication
Open Moon GLXP Commoonity
Die GLXP Commoonity schafft die technisch und technologischen Möglichkeiten, um den Google Lunar X
Prize zu gewinnen. Wir planen die technischen Erfordernisse, Abläufe und Techniken und realisieren die konkreten
Lösungen. Die weitere wichtige Aufgabe ist die Erarbeitung von technischen Anforderungen an die anderen
technologischen Commoonities, ihre Koordination in Bezug auf das Ziel des GLXP und die Kooperation mit
unseren Partnern aus Wissenschaft, Forschung und Industrie.
The GLXP Commoonity creates the technical and technological possibilities to win the Google Lunar X
Prize. We plan the technical requirements, expiries and technologies and realise the concrete solutions.
An also important job is the development of technical demands for our further technological Commoonities,
their coordination concerning the aim of the GLXP and the cooperation with our partners from
science, research and industry.
Open Moon Communication
Der Google Lunar X Prize erfährt weltweite Aufmerksamkeit. Unsere Aufgabe ist es Neuigkeiten von Open
Moon im Web und in unseren sozialen Medien zu verbreiten. Neben openmoon.info sind wir mit unserer digitalen
Community u. a. auf Twitter, Facebook, Youtube und Picasa in Kontakt. Für unsere Projekt-Commoonities
stehen wir als Presseabteilung zur Verfügung. Die Open Moon Commoonity stellt den Pressesprecher, der auch
für die Kommunikation mit dem GLXP in Kalifornien verantwortlich ist.
Google Lunar X Prize is a global competition. It´s our task to publish news and progress of Open
Moon into all our public relation channels. We run openmoon.info and stay in contact with our digital
community via Twitter, Facebook, Youtube and Picasa. For our Commoonities we serve as public relation
office. We maintain the press spokesman and the „Public Outreach Liaison“ doing all the communication
with GLXP-Office in California.
Thomas Weckend
born 1959 in Leipzig / Germany
Degree in Cybernetic and Automation Techniques, Humboldt University, Berlin
and Applied University, Magdeburg * Rocket Engineer * Medical Data Processor
Alexander Last
born 1968 in Berlin
Degree in Geology und Paleontology, Applied University, Berlin
* Author, Tutor, Editor
c-base Open Moon Commoonity
#3 2010 S10 Open Innovation
Open Innovation Commoonity
Wie können wir Crowdsourcing-Konzepte, die Wikipedia
und Linux erfolgreich gemacht haben auf Ingenieursaufgaben
übertragen? Wie kann eine Mondmission so offen organisiert
werden, dass jeder Interessierte mitmachen kann? Und wie wird
die Mondmission finanziert? Selbst wenn tausende Raumfahrtenthusiasten
kostenlos aus Spaß an dem Projekt mitarbeiten,
müssen Millionen von Euro zusätzlich in das Projekt investiert
werden. Wer sollte das tun und warum?
Antworten auf diese Fragen sucht die Commoonity Innovation
Gruppe. Dabei ist die Mondmission von Open Moon natürlich
die maximale Herausforderung. Commoonity Innovation entwickelt
für Open Moon Methoden und Werkzeuge, verbessert
diese durch die gemachten Erfahrungen und versucht sie zu
generalisieren. Mit den entwickelten Methoden und Werkzeugen
sollen dann später die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen
gelöst werden können, vom Elektrofahrrad über das Flugauto
bis hin zur Mondfähre...
How can we transfer the crowdsourcing concepts that made Wikipedia and Linux successful,
to engineering tasks? How can a moon mission be organised to open that everyone interested
can take part? And how will the moon mission be financed? Even if thousands of space flight
enthusiasts work on the project without pay, millions of Euros must also be invested into the
project. Who would do that, and why?
Answers to these questions are sought by the Commoonity Innovation Group. Of course,
the Open Moon mission is its greatest challenge. Commoonity Innovation develops methods
and tools for Open Moon, improves them using the collected experience, and attempts to generalise
them. The developed methods and tools are later to be used for a wide range of tasks,
from electric bicycles, to flying cars, to a moon ferry...
Patrick Sbrzesny
born 1974 in Stuttgart / Germany
Electrical Engineer
Director mindXchange Ltd.
Dr. Ricarda Schallnus
born 1972 in Berlin / Germany
Business Consultant and Manager for
Innovation and Change
c-base Open Moon Commoonity
#3 2010 S11 Picosatellites Swarm
PicoNet_5G:
Pico-satelliten-Schwarm
Pico satellites Swarm
Stellen Sie sich vor, Sie wären nicht nur Nutzer, sondern sogar Mitbesitzer eines globalen und freien Netzes
von Informations- und Telekommunikationssatelliten. Sie wären nicht nur Teil einer weltweiten Gemeinschaft,
die mit jedem beliebigen Menschen auf der Erde innerhalb eines Augenblicks kommunizieren und Informationen
austauschen könnte. Sie wären vielmehr darüber hinaus nicht mehr gezwungen sich an die Vorgaben und
Geschäftsbedingungen einer Handvoll intransparenter Konzerne und Regierungen zu halten. Sie würden auf
Augenhöhe stehen mit all denjenigen, die heute bestimmen was Informationsaustausch zu bedeuten und wie
er stattzufinden hat.
Dies könnte die dritte große Revolution in der modernen Geschichte der Menschheit sein, nach der industriellen
und informationellen. Dieses allererste mal könnte es nicht nur eine Revolution der Gesellschaft insgesamt,
dieses mal könnte es eine Revolution für das Individuum selbst sein, eine Revolution seiner Fähigkeiten
und Möglichkeiten, seiner Ideen, seiner Träume, kurz: seiner Einzigartigkeit.
Just imagine, you wouldn‘t be only another user, but even one of the owners of a global net of satellites,
providing telecommunication and information resources for free. You would not only be part of
a global community, free to communicate and share your information with every human being on this
planet within a blink of an eye. You even wouldn‘t be forced any more to accept the business conditions
and regulations of a handful of intransparent private trusts and governments. You‘d stand eye to eye
with all those who now define what information and communication exchange has to mean and how it
has to take place.
This could be the third great revolution in the modern history of mankind, after the industrial and
the informational. This very first time it would not only be a revolution of the society as a whole, this
time it could be the revolution for the individuum itself, of its capabilities and possibilities, its ideas, its
dreams, in short: its uniqueness.
Neven Dolosˇ
born 1970 in Sisak/Kroatien
Degree in Theoretical Physics
Technology Consultant, Embedded Systems Expert
ALICE
ALICE steht für Aluminum-Ice. Es handelt sich dabei um eine gefrorene 1:1 Mischung aus Aluminium-Nano-
Partikeln und Wasser. Der gefrorene Zustands ermöglicht eine Verwendung als Festtreibstoff. Wir werden im
ersten Schritt eine Modellrakete mit ALICE-Antrieb bauen.
ALICE means Aluminium Ice and is a 1:1 frozen mixture of Aluminium nano-particles and ice, which
can be used as alternative rocket propulsion. We want to build an ALICE propulsion prototype and start a
model rocket.
Open Design
Im Designteam wird die graphische Erscheinung geplant, gestaltet und dokumentiert. Es kommen dabei
möglichst viele Open Source-Komponenten zum Einsatz. Entstandene Arbeiten werden möglichst unter
Creative Commons Lizenzen bereit gestellt.
The design team plans, designs and documents the graphical appearance. Where possible,
open source components are used. The finished works are provided under Creative Commons licenses,
if possible.
c-base Open Moon Commoonity
#3 2010 S12 Alice & Open Design
Carsten Scharfenberg
born 1977 in Bonn / Germany
Ph.D. student in Aerospace Engineering, Freie Universität Berlin
Satellite Specialist
Anna Gatjal
born 1966 in Saarbrücken / Germany
Degree in Sculpting, Academy for Visual Arts, Karlsruhe(D)
Master of Fine Arts, Royal College of Art, London(GB)
Mirko Fichtner
born 1971 in Berlin / Germany
Communication designer & developer
chairman of c-base e. V.
Doris Hansen
born 1972 in Bad Oldesloe / Germany
Artist - Character design and environments
http://mikrowelten.blogspot.com/
Open Education Commoonity
RoSt - RoboterStation
Open Moon will Schüler, Studenten, Lehrer und Professoren für die unbemannte Raumfahrt begeistern. Dafür
bauen wir eine RoboterStation, die als „Mutterstation“ für ferngesteuerte Miniroboter dient. Die Roboter treten
im Schwarm auf, sie stimmen ihre Aufgaben und Standorte untereinander ab. So sind sie in der Lage gemeinsam
ihre Umgebung zu erkunden und ihre Mission zu erfüllen. Sowohl „RoSt“ als auch die Robots werden
selbst gebaut. Bis zu 8 Teams können gleichzeitig von ihren Projekt-PCs aus mit der „RoSt“ experimentieren.
Jedes Team arbeitet an seiner eigenen Mission, muss aber mit allen auch als Teamplayer zusammen arbeiten,
um das Projekt am Laufen zu halten. So simulieren wir die Steuerung unbemannter Roboter auf weit entfernten
Planeten.
Das Projekt „RoSt“ erfüllt die von den MINT-Initiativen geforderte Verbindung von Theorie und Praxis in
gemeinsam durchgeführten Projekten. In der Praxis gilt es funktionierende Hardware zu konstruieren und zu
bauen. Die Steuerung der Roboter erfordert Grundwissen in Informationstechnologie, sowie Handhabung von
Software. Die Programmierung der Station, der Roboter und deren Schwarmverhalten fördert Skills, die weit
über das Projekt hinausweisen: Kommunikationsfähigkeit, Teambuilding und Wissenstransfer zwischen den
Teams sind die wichtigsten.
The Open Education Commoonity wants to grow STEM qualifications (science, technology, engineering,
mathematics), in German known as MINT. With a simulation of a remote controlled robot-station on
a planet far away, we combine all subject in one project. „RoSt“ is fit to serve up to 8 docking ports for
programmable rovers showing swarm behaviour. We build our own hardware on simple and available bot
chassis. Program and control it remotely by your computer. Up to 8 teams can run „RoSt“ simultaneously
working on bots, programming, RoSt control, docking station coordination. Each team works on its own
mission, but has to be a team player at all. This setting trains soft skills as well.
c-base Open Moon Commoonity
#3 2010 S13 Education & Events
Jirko Weber
born 1979 in Berlin / Germany
Director `Jirko Weber IT-Service´
Amiga Expert & Specialist in Robot Programming

Timeline

transmediale.09
Open Moon Kick-off
Presentation
Berlin 28.01.2009
3rd re:publica ´09
Open Moon goes public
Berlin 01.04.2009
1st Full Open Moon
Science Day, c-base
Berlin 07.06.2009
15th LinuxTag
Berlin 25.06.2009
2nd Full Open Moon
Science Day, c-base
Berlin 29.11.2009
3rd International Conference
on Space Elevator Systems,
CNT Tether Design and Lunar
Industrialization Challenges
Luxembourg 5.12.2009
transmediale.10
PHUTURAMA-LOUNGE
Berlin 04.02.2010
3rd International Symposium
on Nanostructures, Olpe
Germany 28.02.-02.03.2010
GLXP Team Summit JPL
Pasadena, California, USA
01.-03.03.2010
Linux-Tage 2010 Chemnitz
Germany 13.-14.03.2010
16th LinuxTag
Berlin 09.-12.06.2010
t
Kontakt ContaCt
Auf unserer Webseite www.openmoon.info finden sich alle aktuellen Informationen rund um das Projekt.
Projektstruktur und Arbeitsgrundlage bildet ein Semantic MediaWiki unter www.commoonity.org. Hier können
auch Ideen kommuniziert und diskutiert werden.
For all the latest information about the project, visit our website, www.openmoon.info. The project
structure and work base are offered by a Semantic MediaWiki at www.commoonity.org. This is also used
to communicate and discuss ideas.
c freuen uns über Fragen und Anregungen. Nehmen Sie Kontakt auf.
We look forward to questions and suggestions. Contact us.
Email info@openmoon.info
Folge den Open Moon Aktivitäten Follow Open Moon activities
Twitter http://www.twitter.com/openmoon
Identica http://identi.ca/openmoon
Youtube http://www.youtube.com/cbaseOpenMoon
Facebook http://www.facebook.com/openmoon
Pictures http://picasaweb.google.de/cbase.openmoon
c-base Open Moon Contact
#3 2010 S14 Mascots by Doris Hansen
Open Moon is sponsored by
Modellbau mit freundlicher Unterstützung des Fachbereichs Produkt-Design der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
We would like to thank Fachbereich Produkt-Design at the Kunsthochschule Berlin-Weißensee for the models.
Lunik & Ranger